|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Normatyw** | **Opis** | **Suma** |
|  **1.** | **Obiekt: ROBOTY REMONTOWE** |   |
|  **2.** | **Obiekt: WYMIANA ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ** |   |
|  **2. 1.** |    **Element: WYMIANA DRZWI I OKIEN** |   |
|  **2. 1. 1.** | **KNCK 00-19-0931-0500** | Wymiana luksferów   na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2  nieotwierane - jak rys. Poz. 1 3,6\*1.4\*2   | 10.080   |
| Jm. m2 | Razem: | **10.080** |
|  **2. 1. 2.** | **ANALIZA WŁASNA** | Wymiana drzwi 2 x  dwuskrzydłowe o konstrukcji jak rys. Poz. 2  o wymiarach 3545 x 3470 mm ze szkłem bezpiecznym 3.545\*3.47   | 12.301   |
| Jm. m2 | Razem: | **12.301** |
|  **2. 1. 3.** | **ANALIZA WŁASNA** | Wymiana drzwi 2 x  dwuskrzydłowe o konstrukcji jak rys. Poz. 3  o wymiarach 3545 x 3470 mm ze szkłem bezpiecznym 3.545\*3.47   | 12.301   |
| Jm. m2 | Razem: | **12.301** |
|  **2. 1. 4.** | **KNNR 00-02-1504-0100** | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 50   | 50.000   |
| Jm. m2 | Razem: | **50.000** |