|  |  |
| --- | --- |
|  | **MOSIR TARNOBZEG** |
|  | **OPIS STOLARKI:**Stolarka w systemach: **PCV PIĘCIOKOMOROWY**Ilość pozycji: **1**. Ilość konstrukcji: **3**Całkowita powierzchnia: **1,9 m2.** Całkowity obwód: **6,0 m.**Kolor profili: **9 Lakierowany biały RAL 9016**. Kolor okuć: **9 Lakierowany biały RAL 9016**Szyby: **15201117 4/16A/4 U=1.1****Okucie obwiedniowe R+RU+R****Widok od zewnątrz** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.**1**Szt. 3** | **Konstrukcja:**Poz.1 Okno trzykwaterowe R+RU+R (B=2 100, H=900) |  |

UWAGI: